
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
1. [bookmark: _Hlk243380518]Наименование объекта закупки: Поставка стройматериалов для ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

2. [bookmark: _Toc135414484][bookmark: _Toc147743917][bookmark: _Hlk243381568]Место поставки Товара: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Чернова, д. 3/4.

3. Срок и условия поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставщик обеспечивает погрузку Товара.

4. [bookmark: _Toc135414486][bookmark: _Toc151303493][bookmark: _Toc151303631][bookmark: _Toc151303874][bookmark: _Toc151304242][bookmark: _Toc151304295]Перечень Товаров, объем их поставки и характеристики.
Весь Товар по своим качественным, количественным, функциональным и техническим характеристикам должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

	№ п/п
	Наименование товара, ОКПД2
	Страна происхождения
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма всего, руб.

	1 
	Цементно-песчаная смесь (ЦПС)
23.64.10.110
	
	Марка М-150
Фасовка – 50 кг
	кг
	500
	
	

	2 
	Эмаль ПФ-115, жёлтая
20.30.12.130
	
	Цвет: желтый                                                                               Фасовка: - 1 кг
Место применения: для внутренних и наружных работ
ГОСТ 6465-76
	кг
	5
	
	

	3 
	Эмаль ПФ-115, красная
20.30.12.130
	
	Цвет: красный                                                                               Фасовка – 1 кг
Место применения: для внутренних и наружных работ
ГОСТ 6465-76
	кг
	2
	
	

	4 
	Эмаль ПФ-115, черная
20.30.12.130
	
	Цвет: черный                                                                               Фасовка – 1 кг
Место применения: для внутренних и наружных работ
ГОСТ 6465-76
	кг
	2
	
	

	5 
	Эмаль ПФ-115, серая 
20.30.12.130
	
	Цвет: серый                                                                               Фасовка – 1 кг
Место применения: для внутренних и наружных работ
ГОСТ 6465-76
	кг
	2
	
	

	6 
	Краска акриловая (водно-дисперсионная) фасадная белая 
20.30.11.120
	
	Цвет: белый
Тип: акриловая (водно-дисперсионная)
Фасовка – не менее 7 и не более 14 кг
	кг
	14
	
	

	7 
	Краска водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая белая 
20.30.11.120
	
	Цвет: белый
Область применения: внутренняя окраска
Основа состава: акриловая
Тип краски: водно-дисперсионная, моющаяся
Возможность колерования: да
Фасовка: не менее 7 и не более 14 кг
ГОСТ Р 52020-2003
	кг
	14
	
	

	8 
	Лист гипсокартонный влагостойкий
23.62.10.000
	
	Тип: влагостойкий (ГКЛВ)
Форма продольной кромки: прямая кромка (ПК)
Размер листа: 1200х2500 мм
Толщина листа: 12,5 мм
ГОСТ 6266-97
	шт
	10
	
	

	9 
	Панель стеновая ПВХ белая матовая 
22.23.11.000
	
	Функциональное назначение: облицовочная декоративная панель
Материал: ПВХ
Ширина: 250 мм
Высота: 2700 мм
Толщина: 8 мм
Тип крепления: зажим, гвозди, клей, скоба
Внешний вид: глянцевая
Цвет: по согласованию с заказчиком, светлые оттенки, не менее 5 – ти вариантов из палитры поставщика
Характеристики: устойчивость к износу и механическому воздействию, водостойкость, стойкость к температурным перепадам
	шт
	26
	
	

	10 
	Саморез 3,5х35
25.94.11.110
	
	Назначение – по дереву
Вид резьбы – редкая (крупная)
Размер – 3,5х35
Фасовка: 200 шт
	шт
	1000
	
	

	11 
	Саморез 3,5х51
25.94.11.110
	
	Назначение – по дереву
Вид резьбы – редкая (крупная)
Размер – 3,5х51
Фасовка: 200 шт
	шт
	1000
	
	

	12 
	Анкерный болт с гайкой 10х130
25.94.11.110
	
	Анкер с гайкой состоит из шпильки, распорного элемента и гайки с рифленой пресс-шайбой (DIN 6923)
	шт
	20
	
	

	13 
	Саморез универсальный 4x50 желтый цинк
25.94.11.110
	
	Назначение – универсальный
Вид резьбы – редкая (крупная)
Размер – 4,5х50
Фасовка: 200 шт
	шт
	500
	
	

	14 
	Грунт-эмаль
20.30.12.130
	
	Цвет: серый 
Назначение: окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей
Основа материала: смесь полимерных смол
Место применения: для внутренних и наружных работ
Фасовка: 1,7 кг
	кг
	8,5
	
	

	15 
	Краска в/д интерьерная
20.30.11.120
	
	Цвет: белый
Область применения: внутренняя окраска
Тип краски: водно-дисперсионная
Фасовка – не менее 7 и не более 14 кг
	кг
	14
	
	

	ИТОГО:  
	



5.  Требования к качеству поставляемого товара.
Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям и качеству, предъявляемым к строительным материалам.
Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).
Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и не угрожать безопасности жизни и здоровья людей при его хранении, транспортировке и эксплуатации.
Товар должен быть произведен не ранее, чем за 6 (шесть) календарных месяцев до даты подписания Контракта.


6. Требования к предоставляемым документам.
В случае если Товар подлежит сертификации согласно законодательству РФ, вместе с Товаром Поставщик передаёт Заказчику копию сертификата соответствия или паспорта на Товар.

7. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставляемых гарантий.
Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока.
Поставщик гарантирует отсутствие трещин, сколов и иных механических повреждений.
Поставщик гарантирует полную комплектность всего поставляемого Товара.
Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приема Товара (товарной накладной). 
В случае если в период гарантийного срока выявится, что поставленный Товар имеет недостатки и/или дефекты, которые делают его непригодным для использования и/или не соответствуют условиям Контракта, что явилось следствием ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств по Контракту, то Поставщик обязан устранить их (заменить некачественный Товар) своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления соответствующих недостатков и/или дефектов. 
Гарантия Поставщика на поставляемый Товар должна быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

8. Технические требования поставки товара.
Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность Товара от повреждений и загрязнений. Тара (упаковка) должна быть целой, сухой, не деформированной. На упаковочной таре (упаковке) должна быть четко нанесена следующая информация: наименование товара, количество, дата изготовления и прочая дополнительная информация.







