ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ по ремонту (обслуживанию) медицинского оборудования, изделий медицинской техники
Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту (обслуживанию) медицинского оборудования, изделий медицинской техники для нужд ИНЦХТ путём ремонта/замены запасных основных частей систем.
Срок оказания услуг: не позднее 10 декабря 2026г.
Перечень работ по текущему ремонту:

	№
	Привод (Trauma Recon System  (корпус)), Серийный номер: 23627
	

	11
	Очистка внутренних компонентов

	22
	Проверка целостности всех деталей без дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации

	33
	Функциональная проверка:
Подключение оборудования для выявления ошибок в работоспособности

	44
	Разбор для визуализации и выявления неисправностей

	55
	Замена комплектующих согласно дефектной ведомости



	66
	Смазка

	77
	Герметизация

	88
	Сборка

	99
	Проверка во всех режимах работы


	№
	Привод (Trauma Recon System    (корпус)), Серийный номер: 14193
	

	11
	Очистка внутренних компонентов

	22
	Проверка целостности всех деталей без дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации

	33
	Функциональная проверка:
Подключение оборудования для выявления ошибок в работоспособности

	44
	Разбор для визуализации и выявления неисправностей

	55
	Замена комплектующих согласно дефектной ведомости



	66
	Смазка

	77
	Герметизация


	88
	Сборка

	99
	Проверка во всех режимах работы


	№
	Привод дрель Battery Power Line II, Серийный номер: 105251
	

	11
	Очистка внутренних компонентов

	22
	Проверка целостности всех деталей без дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации

	33
	Функциональная проверка:
Подключение оборудования для выявления ошибок в работоспособности

	44
	Разбор для визуализации и выявления неисправностей

	55
	Замена комплектующих согласно дефектной ведомости



	66
	Смазка

	77
	Герметизация

	88
	Сборка

	99
	Проверка во всех режимах работы


Перечень оборудования:

	№ п.п.
	Наименование оборудования
	Серийный номер

	1
	Привод (Trauma Recon System    (корпус))
	23627

	2
	Привод (Trauma Recon System    (корпус))
	14193

	3
	Привод дрель Battery Power Line II
	105251


Условия и требования к оказанию услуг:
1. Ремонт должен обеспечить соответствие реальных параметров оборудования техническим характеристикам, указанных в документации.

2. Гарантийный срок на оказанные услуги 6 месяцев, на запасные части, заменённые в ходе проведенного текущего ремонта, не менее 6 месяцев с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частями 7, 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, технически исправными, готовыми к эксплуатации, а также полностью совместимы с оборудованием Заказчика.

Ремонт должен быть произведен путем замены изношенных и поврежденных деталей оборудования на новые. 
4. В случае, если ремонт оборудования новыми аналогичными запасными частями невозможен, то будет произведена полная замена оборудования на аналогичное новое.
5. В цену Контракта входит стоимость услуг по текущему ремонту, а также стоимость комплектующих частей, необходимых при оказании услуг.

В цене Контракта должны быть учтены все затраты Исполнителя по исполнению Контракта, а также все обязательные налоги, сборы и платежи.

