Техническое задание
	Наименование
	Характеристики

	Кол-во, шт

	Фон складной
	Модель: E-IMAGE RE2010
Размер фона:	1.5x2 м
Складной двусторонний: Да
Цвет: белый/черный
Рама: алюминиевый сплав
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	МФУ
	Модель: Canon i-SENSYS MF275dw
Тип: МФУ лазерное
Основной цвет: черный
Функции устройства: копир, принтер, сканер, факс
Область применения: для дома, для офиса
Размещение: настольный
Оперативная память: 256 МБ
Частота процессора: 1200 МГц
Технология печати: лазерная
Цветность печати: черно-белая
Максимальный формат печати: A4
Максимальное разрешение черно-белой печати: 2400x600 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин): 29 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка: 5.4 сек
Рекомендуемый месячный объем печати: 2000 стр
Максимальный месячный объем печати: 20000
Автоматическая двусторонняя печать: есть
Тип сканера: планшетный/протяжный
Тип датчика сканера: CIS
Оптическое разрешение сканера: 600x600 dpi
Скорость сканирования (ч / б): 20 изоб/мин (A4)
Скорость сканирования (цветн.): 15 изоб/мин (A4)
Максимальный формат бумаги (сканер): A4
Устройство автоподачи: есть
Тип устройства автоподачи: одностороннее
Емкость устройства автоподачи: 35
Функции сканирования: сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-накопитель, сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера
Глубина цвета сканера: 24 бит
Максимальное разрешение копира: 600x600 dpi
Скорость копирования: 29 стр/мин (A4)
Изменение масштаба: 25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Максимальное количество копий за цикл: 999
Дополнительные функции копирования: копирование нескольких страниц на одном листе, копирование удостоверений личности
Функция факса: есть
Память факса: 256 страниц
Максимальное разрешение факса: 200x400 dpi
Максимальная скорость передачи: 33.6 Кбит
Емкость подачи: 150 листов
Емкость выходного лотка: 100 листов
Поддерживаемая плотность носителей: 50 - 163 г/м2
Печать на: документной бумаге, конвертах, обычной бумаге, открытках, переработанной бумаге, плотной бумаге, тонкой бумаге, этикетках
Модель картриджей: Canon 071, Canon 071H
Ресурс черного картриджа: 1200 страниц, 2500 страниц
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB Type-B, Wi-Fi
Совместимость: Linux, Windows, macOS
Шрифты и языки управления: UFR II
Мобильные технологии печати: Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Canon PRINT Service, Mopria (Android)
Язык меню дисплея: русский
Тип и напряжение питания: 220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе: 1300 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 5.8 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме: 1 Вт
Дополнительная информация
Отображение информации: дисплей
Уровень шума при работе: 50 дБ
Уровень шума в режиме ожидания: 0 дБ
Ширина: 390 мм
Высота: 368 мм
Глубина: 374 мм
Вес: 11 кг
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	ИБП
	Модель: Ippon Smart Winner II 3000
Тип: ИБП
Код производителя: 1192982
Основной цвет: черный
Вид: линейно-интерактивный
Форм-фактор: Rack/Tower
Полная выходная мощность: 3000 ВА
Эффективная выходная мощность: 2700 Вт
Мин. входное напряжение: 176 В
Макс. входное напряжение: 264 В
Мин. входная частота: 45 Гц
Макс. входная частота: 65 Гц
Стабильность выходного напряжения: ± 5 %
Мин. выходная частота: 49.9 Гц
Макс. выходная частота: 60.1 Гц
Тип формы напряжения: чистая синусоида
Время переключения на батарею: 10 мс
Макс. поглощаемая энергия импульса: 405 Дж
КПД: 97 %
Виды защиты: защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
Количество и тип выходных разъемов питания: 1 х IEC 320 C19 (компьютерная), 8 х IEC 320 C13 (компьютерная)
Количество выходных разъемов питания (UPS): 9
Интерфейсы: RS-232, USB
Расположение разъемов на корпусе: в стойку
Тип батареи: свинцово-кислотная
Время зарядки: 3 ч
Напряжение и емкость батареи: 12V/9Ah
Возможность замены батарей: есть
Горячая замена батарей: есть
Количество батарей: 6 шт
Подключение внешних батарей: есть
Наличие батареи в комплекте: есть
Класс защиты корпуса: IP20
Холодный старт: есть
Дисплей: LCD дисплей
Уровень шума: 45 дБ
Температура эксплуатации: от 0 до +40 °С
Комплектация: документация, кабель USB, кабель питания, кабель питания х2, крепежный комплект
Глубина: 608 мм
Ширина: 438 мм
Высота: 86.5 мм
Вес: 30.4 кг
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	Внешний HDD
	Модель: Silicon Power Armor A30
Тип: внешний HDD
Код производителя: SP010TBPHDA30S3K
Вид накопителя: портативный
Основной цвет: черный
Объем накопителя: 1 ТБ
Объем буфера: 16 МБ
Скорость вращения шпинделя: 5400 RPM
Интерфейс подключения к ПК: USB 3.2 Gen 1 Type-A
Разъемы на устройстве: USB 3.2 Gen 1 Type-A
Пропускная способность интерфейса: 5 Гбит/с
Форм-фактор (дюйм): 2.5"
Материал корпуса: пластик, резина
Защита от внешнего воздействия: от ударов
Тип питания: от USB
Напряжение питания: 5 В
Комплектация: документация, кабель USB Type-A
Дополнительная совместимость: Linux, Windows
Длина: 134 мм
Ширина: 87.5 мм
Толщина: 18.6 мм
Вес внешнего жесткого диска: 181 г
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	Протяжка кабельная (УЗК)
	Тип: Протяжка для кабеля
Вид кабельной протяжки: В бухте
Длина: 3 м
Диаметр: 3.5 мм
Материал: Стеклопластик
Комплектация: Стекловолоконный пруток, латунный наконечник, заглушка, гибкий стальной переходник
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	Дрель-шуруповерт
	Модель: Makita DF333DWYE CXT
Тип: дрель-шуруповерт
Вид: безударный
Класс: бытовой
Конструкция: пистолетная
Тип двигателя: щеточный
Тип патрона: 1/2", быстрозажимной
Количество скоростей: 2 шт
Количество ступеней крутящего момента: 21
Минимальный диаметр зажима: 0.8 мм
Максимальный диаметр зажима: 10 мм
Максимальный диаметр шурупа: 6 мм
Максимальное число оборотов холостого хода (1-я скорость): 450 об/мин
Максимальное число оборотов холостого хода (2-я скорость): 1700 об/мин
Максимальный диаметр сверления древесины: 21 мм
Максимальный диаметр сверления металла: 10 мм
Мягкий крутящий момент: 14 Н·м
Жесткий крутящий момент: 30 Н·м
Максимальный крутящий момент: 30 Н·м
Режим сверления: есть
Защита от перегрузок: есть
Регулировка крутящего момента: есть
Система тормоза двигателя: есть
Реверс: есть
Блокировка шпинделя: есть
Защита от непреднамеренного включения: есть
Подсветка: есть
Тип питания: аккумулятор
Платформа: Makita CXT 12V
Количество аккумуляторов / батареек в комплекте: 2 шт
Тип аккумулятора / батареек: Li-Ion
Модели совместимых аккумуляторов: Makita BL1016, Makita BL1021B, Makita BL1041B
Тип крепления аккумулятора: слайдер
Напряжение аккумулятора: 12 В
Емкость аккумулятора: 1.5 А*ч
Время зарядки аккумулятора: 50 мин
Индикатор уровня заряда аккумулятора: есть
Зарядное устройство в комплекте: 1 шт
Прорезиненная рукоятка: есть
Кейс в комплекте: есть
Тип упаковки: кейс
Комплектация: аккумулятор х 2 шт., бита, документация, зарядное устройство, кейс, крепление на пояс
Длина: 179 мм
Ширина: 66 мм
Высота: 209 мм
Вес с аккумулятором: 1.1 кг
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