Приложение № 1
к государственному контракту № __
от «___» октября 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене опорных роликов откатных ворот шлюза

1. Заказчик: ФКУ СИЗО‑1 УФСИН России по Архангельской области.
2. Объект закупки: замена 4 опорных роликов откатных ворот (шлюз).
3. Место: г. Архангельск, ул. Попова, д. 22 (режимный объект).
4. Срок: по 31.10.2026 г.
5. Состав работ:
демонтаж 4 роликов;
установка 4 новых роликов;
регулировка и проверка соосности;
испытания (5 циклов в ручном и автоматическом режимах);
сдача работ, передача актов и сертификатов на ролики.
6. Требования к роликам:
диаметр ≥ 70 мм – по двутавру;
диаметр роликов направляющих от качания лево/право ≥50
(вес ворот более 1000 кг);
закрытый подшипник;
сталь с антикоррозийным покрытием или нержавейка;
крепёж новый, класс прочности ≥ 8.8.
7. Приёмка:
люфт ≤ 1 мм, ход плавный, без шумов и заеданий;
исправная работа улавливателей и аварийной остановки;
полный комплект документов.
8. Условия:
допуск персонала - по согласованным спискам, с инструктажем;
работы - в дневное время, без помех работе учреждения;
согласование времени - за 3 рабочих дня;
возмещение ущерба при повреждении имущества - за счёт Исполнителя.
9. Гарантия:
на работы - 12 месяцев;
на ролики - не менее 12 месяцев (или по паспорту производителя);
устранение дефектов - до 5 рабочих дней за счёт Исполнителя. 
10. Требования к проведению работ
10.1. Любые изменения объёмов и характеристик работ Исполнитель обязан согласовать 
с Заказчиком до начала работ (в письменной форме).
10.2. До начала демонтажа/монтажа Исполнитель согласовывает с ответственным представителем Заказчика схему расположения роликов и точки крепления - 
во избежание повреждения инженерных коммуникаций и несущих конструкций.
10.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в полном объёме, проводит инструктаж персонала, использует исправный инструмент и СИЗ.
10.4. Исполнитель возмещает ущерб за повреждение имущества Заказчика (оборудования, конструкций, покрытий и т. п.), возникший в ходе выполнения работ, 
в полном объёме.
10.5. Работы не должны мешать функционированию учреждения и создавать угрозу 
для сотрудников. Исполнитель соблюдает внутренний распорядок, контрольно‑пропускной режим и работает строго в отведённой зоне.

11. Требования к техническим характеристикам материалов и комплектующих
11.1. Опорные ролики и крепёжные изделия - новые, не бывшие в употреблении, соответствуют ГОСТ/ТУ, требованиям пожарной и экологической безопасности. Обязательны сертификаты/паспорта/декларации соответствия (при наличии обязательных требований).
11.2. Изделия не должны иметь дефектов: трещин, сколов, коррозии, деформаций, повреждений подшипников, люфтов сверх нормы.
11.3. При поставке изделий, не соответствующих требованиям, Заказчик вправе предъявить претензии и применить штрафные санкции в порядке, предусмотренном контрактом.
Исполнитель вправе предложить эквивалент при условии предоставления сравнительной таблицы характеристик и подтверждения, что предлагаемые изделия полностью соответствуют или превосходят заявленные параметры.

Государственный заказчик					Исполнитель
	«Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Архангельской области»
(ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Архангельской области)
Юридический адрес: 163000, 
г. Архангельск, ул. Попова 22
Фактический адрес: 163000, 
г. Архангельск, ул. Попова 22
л/с 03241293210
Казначейский счет: 03211643000000013244
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
Банк получателя: ОКЦ №1 ВВГУ Банка РОССИИ//УФК по Нижегородской области, 
г. Нижний Новгород
ИНН: 2901049213 
КПП: 290101001
БИК: 012202102
ОКТМО: 11701000
Тел.: 8 (8182) 22-97-61
E-mail: sizo1@29.fsin.gov.ru
	


Государственный заказчик        		                        Исполнитель
______________Д.Ю. Виноградов	                                    _____________ 
М.П.							            М.П.
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