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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Количество
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Дорожное колесо с поверкой 
Код ОКПД 2 – 26.51.33.199
	1 шт. 

	1.1
	Дальность измерений: Больше или равно 9 999,9 метров
	
	Да 

	1.2
	Диаметр колеса: Больше или равно 0,32 метра
	
	Да 

	1.3
	Шаг измерения: Больше или равно 0,01 метра
	
	Да 

	2
	Контактно-цифровой термометр с поверкой
Код ОКПД 2 - 26.51.51.110
	16 шт.

	2.1
	Назначение: для определения температуры различных сред
	
	Да 

	2.2
	Диапазон измерений: от –30 до +250°C
	
	Да 

	2.3
	Рабочая температура: от -10 до +50 °С
	
	Да 

	2.4
	Количество и напряжение элементов питания:1x3В
	
	Да

	3
	Измеритель влажности строительных материалов
Код ОКПД 2 - 26.51.53.190
	8 шт. 

	3.1
	Диапазон измерения влажности (древесина): от 1 до 65 %
	
	Да 

	3.2
	Диапазон измерения влажности (стройматериалы): от 1 до 35 %
	
	Да 

	3.3
	Диапазон измерения влажности (воздух): от 0 до 100 %
	
	Да 

	4
	Шумомер с поверкой 
Код по ОК ПД 2 - 26.51.53.160
	8 шт. 

	4.1
	Диапазон измеряемых значений уровня звука: от 30 до 130 дБ
	
	Да 

	4.2
	Частотный диапазон: от 31,5 до 8500 Гц
	
	Да 

	4.3
	Рабочая температура: от +18 до +28°С
	
	Да 

	5
	Электронный угломер
Код по ОКПД 2 - 26.51.33.199
	8 шт.

	5.1
	Назначение: измерение угла наклона в любом направлении
	
	Да 

	5.2
	Диапазон измерения угла: от 0 до +360 градусы
	
	Да 

	6
	Электронный уровень
Код по ОКПД 2 - 26.51.33.199
	8 шт.

	6.1
	Диапазон измерения угла: от 0 до +225 градусы
	
	Да 

	7
	Секундомер электронный
Код по ОКПД 2 - 26.52.12.140-00000001
	16 шт.

	7.1
	Наличие встроенной памяти
	
	Да 

	7.2
	В режиме «секундомер» занесение результатов измерений в память не менее 10 результатов
	
	Да 

	7.3
	Наличие звуковых сигналов
	
	Да

	8
	Калькулятор электронный
Код по ОКПД 2 - 28.23.12.110-00000001
	16 шт.

	8.1
	Графический (научный) 
	
	Нет 

	8.2
	Тип: настольный
	
	Да 

	8.3
	Количество разрядов больше или равно 12
	
	Да 

	9
	Дальномер лазерный
Код по ОКПД 2 - 25.73.30.000-00000003
	8 шт. 

	9.1
	Дальность: больше или равно 100  и  меньше 500 метров
	
	Да 

	9.2
	Точность: меньше или равно 1,5 мм
	
	Да 

	9.3
	Функции вычисления
	
	Да 

	9.4
	Резьба под штатив не менее: 1/4 дюйма
	
	Да 



	



Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
Товар должен быть зарегистрирован в качестве средства измерения и иметь действующую поверку.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 
Безопасность Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара 
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром
  

  Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
           Год изготовления Товара – не ранее 2025 г.	
[bookmark: _GoBack]

