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УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ
	Заказчик:
	Главное управление МЧС России по Тверской области

	Объект закупки:
	Приобретение напольного газового котла, взамен вышедшего из строя для нужд Главного управления МЧС России по Тверской области

	ОКПД 2:
	25.30.12.113


	Стартовая цена: 
	56 890,00 руб.

	Источник финансирования:
	Федеральный бюджет

КБК 17703101040190049244

	Место поставки Товара: 
	Поставка товара осуществляется за счет и на транспорте Поставщика на склад Заказчика, находящийся по адресу: 170019, г. Тверь, ул. 2-я Серова, д. 30/24, одной партией в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (с пн. по чт.), а в пятницу с 08.00 до 15.30.

	Срок поставки товара: 
	В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

	Форма, порядок и срок оплаты: 


	Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком, товарной накладной (УПД), счета-фактуры и счета Поставщика и Акта приемки Товара по рекомендуемой форме (приложение № 2 к Контракту) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

	Технические характеристики товара:

	№ п/п

Наименование товара

Характеристики товара

Ед.  изм. 

Кол-во/

объем 

1

Напольный газовый котел ОЧАГ Премиум АОГВ-35 С или эквивалент
Номинальная тепловая мощность не менее 35 кВт

Площадь отапливаемого помещения при высоте 2,7 м  не менее 320 кв.м

КПД не менее 92%

Расход природного газа – не более 3,55м³/час

Среднесуточный расход природного газа  2,16 м³/час

Диаметр выходного  патрубка дымосборника не менее  1.38 дм

Присоединительная резьба штуцеров: 

-подача воды G2 дюйм

-подача газа G3/4 дюйм

Рабочее давление теплоносителя до 100+20кПА(1,0+0,2 кгс/см.кв)

 Габаритные размеры (мм):ширина с автоматикой 470×глубина 565× высота 850
Цвет: белый
шт.

1


	Требования к поставляемому Товару:
	Товар, поставляемый в рамках Контракта, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

 Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями законодательства и требованиями, предъявляемыми к товарам, указанным в п.1.1. Контракта. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.). Срок гарантии на Товар составляет 5 лет с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара.


СОГЛАСОВАНО:
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