ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование товара, указание на товарный знак (при наличии)
Код ОКПД 2, КТРУ
	Технические характеристики
	Ед. изм.
товара
	Кол-
во
	Характеристика по КТРУ/ обоснование дополнительной характеристики

	[bookmark: _Hlk242961535][bookmark: _Hlk242963257]
	Лампа светодиодная 
КТРУ 27.40.15.150-00000002
	Тип лампы
	Одноцокольная
	-
	штука
	50
	характеристика по КТРУ

	
	
	Длина
	≤ 100
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Диаметр
	> 40  и  ≤ 50
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальная мощность (Ватт)
	  ≥ 5  и  < 7
	Ватт
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальное напряжение
	200-230
	В
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Форма лампы
	Рефлектор
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Тип цоколя
	E14
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура max
	≤ 4500
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура min
	≥ 4000
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Лампа матовая
	Да
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	[bookmark: _Hlk242964039]
	Лампа светодиодная 
КТРУ 27.40.15.150-00000002
	Тип лампы
	Одноцокольная
	-
	штука
	20
	характеристика по КТРУ

	
	
	Длина
	≤ 100
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Диаметр
	> 40  и  ≤ 50
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальная мощность (Ватт)
	  ≥ 10  и  < 12
	Ватт
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальное напряжение
	200-230
	В
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Форма лампы
	Шар
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Тип цоколя
	E14
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура max
	≤ 6000
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура min
	≥ 6500
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Лампа матовая
	Да
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	Лампа светодиодная 
КТРУ 27.40.15.150-00000002
	Тип лампы
	Одноцокольная
	-
	штука
	20
	характеристика по КТРУ

	
	
	Длина
	≤ 100
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Диаметр
	> 30  и  ≤ 40
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальная мощность (Ватт)
	  ≥ 5  и  < 7
	Ватт
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальное напряжение
	200-230
	В
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Форма лампы
	Свеча
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Тип цоколя
	E14
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура max
	≤ 6000
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура min
	≥ 6500
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Лампа матовая
	Да
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	Лампа светодиодная 
КТРУ 27.40.15.150-00000002
	Тип лампы
	Одноцокольная
	-
	штука
	50
	характеристика по КТРУ

	
	
	Длина
	≤ 100
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Диаметр
	> 40  и  ≤ 50
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальная мощность (Ватт)
	  ≥ 7 и  < 10
	Ватт
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальное напряжение
	200-230
	В
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Форма лампы
	Софит
	-
	
	
	

	
	
	Тип цоколя
	GU5.3
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура max
	≤ 4000
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура min
	≥ 4500
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Лампа матовая
	Да
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	Лампа светодиодная 
КТРУ 27.40.15.150-00000002
	Тип лампы
	Одноцокольная
	-
	штука
	50
	характеристика по КТРУ

	
	
	Длина
	≤ 100
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Диаметр
	> 40  и  ≤ 50
	мм
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальная мощность (Ватт)
	  ≥ 7  и  < 10
	Ватт
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Номинальное напряжение
	200-230
	В
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Форма лампы
	Шар
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Тип цоколя
	E27
	-
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура max
	≤ 6000
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Коррелированная цветовая температура min
	≥ 6500
	К
	
	
	характеристика по КТРУ

	
	
	Лампа матовая
	Да
	-
	
	
	характеристика по КТРУ




	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	1
	Требования к качеству и безопасности товара 
	В соответствие с требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации.

	2
	Требования к таре и упаковке
	Тара, упаковка и упаковочные материалы должны быть разрешены к применению и соответствовать требованиями нормативных документов (технических регламентов, ГОСТ, СаНПин), действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать сохранность и качество продукции при транспортировке и хранении.

	3
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги
	не менее 12 месяцев



