ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку комплектующих беспилотных авиационных систем для нужд Главного управления МЧС России по КБР
Заказчик: Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.
Модель оборудования: Аккумуляторная батарея.

1. Общие положения
1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам аккумуляторных батарей для беспилотных авиационных систем (далее — БАС) Autel Evo Lite Enterprise 640T, поставляемых в рамках закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
1.2. Заказчик формирует описание объекта закупки в соответствии со статьёй 33 Закона № 44-ФЗ, согласно которой описание должно быть объективным и полным, включать технические, функциональные и качественные характеристики, а также эксплуатационные показатели, позволяющие однозначно определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика.
2. Наименование объекта закупки
Поставка аккумуляторных батарей для беспилотных авиационных систем (БАС) Autel Evo Lite Enterprise 640T (далее — Товар).

Если в нижеприведенных требованиях к товарам присутствуют указания на товарные знаки товаров, допускается использование эквивалентов таких товаров.
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Наименование
	Аккумуляторная батарея для БАС Autel Evo Lite Enterprise 640T

	Количество
	3 единицы

	Артикул производителя
	MDXM_6175_1113

	Тип аккумулятора
	Li-Po (литий-полимерный)

	Количество ячеек
	3S

	Номинальная ёмкость
	6175 мА·ч

	Номинальное напряжение
	11,13 В

	Энергия
	68,7 Вт·ч

	Максимальное напряжение заряда
	12,75 В

	Номинальная мощность зарядки
	63,75 Вт

	Максимальная мощность зарядки
	78 Вт

	Вес
	не более 309 г

	Диапазон температур при зарядке
	от +5 °C до +45 °C

	Диапазон температур при эксплуатации
	от 0 °C до +40 °C

	Условия хранения (идеальные)
	от +22 °C до +28 °C

	Совместимость
	Autel Evo Lite Enterprise 640T

	Тип товара
	новый, оригинальный или эквивалентный оригиналу

	Время полёта на одном заряде
	не менее 40 минут

	Дата производства
	не раннее 2026 года


Примечание: артикул производителя указан для использования при приобретении данного товара.
3. Место, условия и сроки поставки Товара
3.1. Место поставки: 360017, КБР, г.о. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 19.
3.2. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.
3.3. Условия поставки: поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без замены составных частей.
3.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

4. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам Товара
4.1. Аккумуляторная батарея для БАС Autel Evo Lite Enterprise 640T
Примечание: Аккумуляторная батарея должна обеспечивать до 40 минут полётного времени на одном заряде в соответствии с техническими характеристиками БАС.
Примечание: Аккумуляторные батареи для серии EVO Lite Enterprise совместимы с базовой серией EVO Lite.

5. Требования к качеству Товара
5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.
5.2. Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации.
5.3. Поставляемый Товар должен быть оригинальным продуктом Autel Robotics или официально совместимым аналогом, обеспечивающим заявленные характеристики.
5.4. Гарантийный срок на Товар: не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания документа о приёмке.

6. Требования к документации
6.1. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром следующие документы:
· товарную накладную;
· счёт-фактуру (при необходимости);
· документ, подтверждающий качество Товара (сертификат соответствия или декларацию о соответствии — при наличии);
· гарантийный талон (при наличии);
· инструкцию по эксплуатации (при наличии).

7. Требования к упаковке и маркировке
7.1. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку производителя, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.
7.2. Маркировка Товара должна содержать наименование производителя, наименование и характеристики Товара, дату изготовления.

8. Порядок приёмки Товара
8.1. Приёмка Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.
8.2. Приёмка Товара по количеству и качеству производится в день поставки.
8.3. По результатам приёмки Заказчик подписывает документ о приёмке либо направляет Поставщику мотивированный отказ от приёмки.

10. Примечания
10.1. Настоящее техническое задание составлено в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. В случае необходимости Заказчик вправе уточнить характеристики Товара путём направления запроса поставщикам.
