Приложение  к закупочной сессии №
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
КТРУ
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Труба водосточная
	24.20.13.190
	Материал: 

	оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Штука 
	16

	
	
	
	Номинальный наружный диаметр:
	100
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Толщина стали: 
	не менее 0,5
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Форма выпуска:
	1250 
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Желоб водосточный
	25.11.23.119
	Длина отрезка: 
	3000
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	25

	
	
	
	Материал:
	оцинкованная сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Диаметр:
	140
	Миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения: 

	элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Воронка
	24.20.40.000
	Назначение и область применения:
	элемент водосточной системы, предназначенный для приема дождевых и талых вод с кровель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	8

	
	
	
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	
	
	

	
	
	
	Тип:
	Самотечная
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр желоба:
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Внутренний диаметр:
	100
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр:
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Форма сечения:
	круглая
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	
	
	

	4
	Заглушка
	24.20.40.000
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Служит для защиты от переливов слепых краев водосточного желоба, обеспечивает изоляцию. Гибкая, максимально устойчивая к нагреву и обледенению.
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр
	140
	Миллиметр
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Вспомогательный элемент водосточной системы, предназначенный для соединения труб между собой, водостока и трубы, трубы и отвода. Может использоваться для корректировки длины водосточной трубы.
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	Кронштейн для фиксации желоба
	25.11.23.119
	Материал: 
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	38

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Держатель водосточных желобов. Выпускается в форме крюка. Фиксирует и удерживает лоток в положении под нужным углом для стабильного функционирования системы.
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр:

	140

	Миллиметр

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Длина:
	300
	Миллиметр

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	Колено
	24.20.40.000
	Угол отвода: 
	60о
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	16

	
	
	
	Материал:
	оцинкованная сталь;
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Предназначено для отвода трубы, лишено шовных соединений, внутри абсолютно гладкая поверхность по которой хорошо проходит вода. Такой элемент водосточной системы позволяет обойти фасадные элементы и развернуть трубу в нужную сторону

	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7
	Колено стока
	24.20.40.000
	Материал:
	оцинкованная сталь;
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	8

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Элемент водосточной системы. Обеспечивает отведение потока воды от фасада.
	
	
	
	

	
	
	
	Угол отвода: 


	60о
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Способ крепления: 
	фронтальные
	
	
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:
	Используется для крепления к карнизу, служит для формирования правильного уклона водосточного желоба

	
	
	
	

	
	
	
	Цвет: 
	Без покраски

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Назначение и область применения:

	Используется для соединения желоба.
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет:
	Без покраски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




Место, срок, порядок поставки товара
	Поставка товара осуществляется в ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Омской области, по адресу: Омская область, Омский район,                        с. Морозовка, ул. 25 Партсъезда,12
[bookmark: _GoBack]	Поставка товара осуществляется силами Поставщика, в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

Требования к упаковке
	Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, при наличии, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами. Упаковочные материалы должны обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке, а также гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения. Стоимость товара включает в себя стоимость упаковочных материалов. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, иных нормативных документов утвержденным для данного вида товара.

Требования к качеству поставляемого товара
Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого им товара, стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством и предъявляемым к товару такого рода.
Необходимые документы, удостоверяющие соответствие товара требованиям нормативных документов, документация завода-изготовителя, а также иные, необходимые для данного рода товаров, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, Поставщик передает при поставке товара.
Товар должен быть новым, не находившимся в эксплуатации у Поставщика или третьих лиц, быть не подвергшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Все заявленные технические параметры поставляемого товара обязательно подтверждаются официальными документами производителя, доступными из открытых источников. Заказчик имеет право проверить заявленные характеристики любым доступным способом (получение данных на официальном сайте производителя, запрос производителя и т.д.).
Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, при наличии, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены, обеспечивать сохранность и качество товара при транспортировании и хранении в течение всего срока годности, а также должны быть разрешены в установленном порядке для контакта с аналогичными пищевыми продуктами. Упаковочные материалы должны обеспечивать безопасность и сохранность товара при транспортировке, а также гарантировать целостность и сохранность товара на весь срок хранения. Стоимость товара включает в себя стоимость упаковочных материалов. Поставка осуществляется транспортом Поставщика. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТ, иных нормативных документов утвержденным для данного вида товара.

Сертификация
На все товары, предлагаемые к поставке, должны иметься сертификаты происхождения в случаях установленных действующим законодательством РФ для данного вида товара. Копии сертификатов должны быть представлены при поставке при наличии их на данный вид товара.
В случае если нормативно-правовыми актами РФ установлено такое требование, товар, предлагаемый к поставке, должен иметь гигиенические сертификаты Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Копии сертификатов должны быть представлены на момент поставки.
	Весь товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов и условий, что при поставке должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Безопасность
	Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории Российской Федерации
