Техническое задание
на поставку портландцемента

	№
п/п
	Наименование Товара и характеристики

	1
	Портландцемент. 
Товар соответствует требованиям ГОСТ 31108-2020. Межгосударственный стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия (введен в действие Приказом Росстандарта от 04.08.2020 N 453-ст).
Тип цемента – ЦЕМ I;
[bookmark: _GoBack]Класс прочности цемента – 32,5 Н;
Упаковка – мешки (бумажные или тканые полипропиленовые);
Фасовка – мешок 50 кг.
Срок годности товара на дату поставки не менее 10 месяцев.
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