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Описание объекта закупки
 (Техническое задание)
Оказание услуг по испытаниям средств индивидуальной защиты
для работы в электроустановках до 1000 В.
ОКПД2: 71.20.19.190

1. Заказчик: Министерство юстиции Российской Федерации
2. Объект закупки: Оказание услуг по испытаниям средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках до 1000 В
3. Место оказания услуг: Услуги оказываются на территории Исполнителя. Доставка средств индивидуальной защиты до территории Исполнителя и обратно на территорию Заказчика по адресу: г. Москва, улица Житная д. 14, стр. 1 осуществляется за счет средств и сил Исполнителя.
4. Объём услуг:
	№
п/п
	Наименование
	Единица
измерения
	Кол-во

	1
	Испытание указателя низкого напряжения 
	шт.
	18

	2
	Испытание перчаток диэлектрических 
	пара
	18

	3
	Испытание ручного диэлектрического инструмента:
Набор диэлектрического губцевого инструмента Зубр Профессионал 12 предметов 2214-H12_z01
	шт.
	8

	4
	Испытание ручного диэлектрического инструмента:
Набор диэлектрического инструмента 1/4 КВТ НИИ 15 71103 
	шт.
	1


5. Срок оказания услуг:
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
6. Основные требования к оказанию услуг:
Испытания средств индивидуальной защиты для работы в электроустановках
до 1000 В (далее - СИЗ) должны быть проведены организациями, имеющими свидетельство о регистрации электролаборатории.
Все испытания СИЗ должны быть проведены специально обученными
и аттестованными работниками.
Испытания должны быть проведены в соответствии с "ГОСТ 12.4.307-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний".
[bookmark: _GoBack]На СИЗ должны быть поставлены отметки (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен быть нанесен несмываемой краской или наклеен у края резиновых изделий. Если средство защиты состоит
из нескольких частей, штамп ставить только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.
На СИЗ, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.
7. Порядок приемки услуг и требования к отчётности:
По результатам оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику следующие документы:
· Акт сдачи-приёмки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах;
· Счет в 1 (одном) экземпляре;
· Счет фактура (при наличии) в 1 (одном) экземпляре;
· Протоколы испытаний СИЗ в 2 (двух) экземплярах.
[bookmark: bookmark5]8. Гарантийные обязательства:
Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг с обязательным использованием сертифицированного оборудования, имеющего свидетельство
о поверке, выданного лицензированной организацией, дающее право
на осуществление такой деятельности.
Гарантия качества выполнения поверочных работ предоставляется на весь межповерочный период.
9. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:
· Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации";
· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
· Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";
· Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил
по охране труда при эксплуатации электроустановок";
· "ГОСТ 12.4.307-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний";
· ГОСТ 20493-2001. Указатели напряжения. Общие технические условия;
· ГОСТ IEC 60900-2019. Межгосударственный стандарт. Работа под напряжением. Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 В переменного и 1500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний;
· ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
10. Иные требования к оказанию услуг:
При оказании услуг Исполнитель обязан:
· Для оформления допуска на объект Заказчика, Исполнитель в течении 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта направляет заверенные печатью и подписью списки людей и машин (при необходимости) на электронную почту: aleksandr.yaskin@minjust.gov.ru.
· Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарных норм и правил, внутренних положений
и инструкций, требований Заказчика;
· Обеспечить собственными силами и средствами въезд автотранспорта
на территорию Министерства юстиции РФ (если необходимо).



Главный инженер УЭЗ                                                                                А.А. Яскин

