9
[bookmark: _Hlk242811493]Описание объекта закупки (Техническое задание)
[bookmark: _Hlk242804784][bookmark: _Hlk242809643]Поставка вычислительной техники и периферийного оборудования
Наименование объекта закупки: вычислительная техника (системный блок) и периферийное оборудование (монитор, мышь компьютерная, клавиатура, блок розеток) для нужд УФСИН России по Курской области.
[bookmark: _Hlk242809790]


I. Характеристики товара
	№
п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
характеристики
	Инструкция 
по заполнению характеристик 
в заявке
	Тип характеристики
	Обоснование включения характеристик 
(при необходимости),
КТРУ

	1. Системный блок
	[bookmark: _GoBack]КТРУ 
26.20.15.000-00000028
«Системный блок»

	1.1 
	Количество ядер процессора
	≥ 6
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.2 
	Частота процессора базовая 
	≥ 2.5
	Гигагерц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.3 
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) 
	≥ 15
	Мегабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.4 
	Количество потоков процессора
	≥ 12
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.5 
	Наличие системы охлаждения процессора
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.6 
	Наличие графического контроллера, интегрированного в процессор
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.7 
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.8 
	Тактовая частота оперативной памяти 
	≥ 3 200
	Мегагерц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.9 
	Объем оперативной установленной памяти 
	≥ 16
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.10 
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти 
	≥ 8
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.11 
	Интерфейс накопителя SSD
	NVMe
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.12 
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.13 
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2
	≥ 480
	Гигабайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.14 
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	≥ 1000
	Мегабит в секунду
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.15 
	Тип порта видеовыхода
	HDMI, DisplayPort
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.16 
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.17 
	Наличие выходного аудиоразъема
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.18 
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.19 
	Количество внутренних отсеков корпуса 3,5
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.20 
	Количество внешних отсеков корпуса 5,25
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.21 
	Наличие выходного аудиоразъема на передней панели
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.22 
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	1.23 
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.24 
	Мощность блока питания 
	≥ 450
	Ватт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	1.25 
	Предустановленная операционная система
	нет
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2. Монитор, подключаемый к компьютеру
	КТРУ
26.20.17.110-00000011
«Монитор, подключаемый 
к компьютеру»

	2.1.
	Размер диагонали
	≥ 23
	Дюйм (25,4 мм)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	2.2.
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2.3
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	2.4
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	2.5
	Разрешение экрана
	1920х1080
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2.7
	Интерфейс подключения
	HDMI, Display Port
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2.8
	Количество портов HDMI
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	2.9
	Количество портов DisplayPort 
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	2.10
	Изогнутый экран
	нет
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2.11
	Блок питания
	Встроенный
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	2.12
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте

	да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	3. Блок розеток
	КТРУ
27.33.13.190-00000001
«Блок розеток»

	3.1
	Тип 
	Сетевой фильтр
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	3.2
	Тип розеток
	EURO с заземлением
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	3.3
	Тип штепселя блока розеток
	EURO
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	3.4
	Количество розеток EURO
	5
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	3.5
	Максимальная мощность подключенных устройств
	≥ 2 и < 3
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	3.6
	Наличие выключателя на корпусе
	Да
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	3.7
	Длина кабеля 
	≥ 3 и < 5
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	4. Клавиатура
	КТРУ
26.20.16.110-00000002
«Клавиатура»

	4.1
	Тип подключения
	Проводная
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	4.2
	Интерфейс подключения 
	USB
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	4.3
	Раскладка клавиатуры
	QWERTY, ЙЦУКЕН
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	4.4
	Способ нанесения русификации клавиатуры
	Промышленный
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки

	Качественная
	

	4.5
	Гибкая клавиатура
	нет
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки

	Качественная
	

	4.6
	Длина кабеля
	≥ 1.6 и < 2
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	4.7
	Тип
	Полноразмерная
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	5. Мышь компьютерная
	КТРУ
26.20.16.170-00000002
«Мышь компьютерная»

	5.1
	Тип подключения
	Проводной
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	5.2
	Интерфейс подключения 
	USB
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	5.3
	Тип сенсора 
	Оптический
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	

	5.4
	Длина кабеля
	≥ 1.5 и < 2
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Количественная
	

	6. Иные требования к поставляемому товару

	6.1
	Требования к гарантийным обязательствам Поставщика
	Гарантийный срок на поставленный товар с момента подписания акта приема-передачи товара грузополучателю составляет не менее 12 месяцев
	
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	Качественная
	-



[bookmark: _Hlk242952497]1. Требования к товару:
1.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав на него третьих лиц 
и других обременений. Товар не должен быть предметом спора или залога. Дата выпуска товара - не ранее 2026 года.
1.2. Товар должен быть серийным, заводского производства, иметь торговую марку, средства идентификации, используемые производителем для защиты от подделок.
1.3. Каждая единица поставляемого товара должна соответствовать или превосходить характеристики, приводимые в таблице «Технические и функциональные характеристики оборудования».
1.4. Корпус (пластмассовые элементы и металлические детали) товара не должен иметь потертостей, царапин, сколов, трещин, вздутий, вмятин, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе, а также следов вскрытия. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.
1.5. Все комплектующие компоненты, необходимые для эксплуатации товара, должны присутствовать в комплекте стандартной поставки. Каждая единица поставляемого товара должна выполнять свое стандартное функциональное назначение без необходимой закупки дополнительных компонентов.
1.6. Каждая единица товара должна нормально работать при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности воздуха от 20 до 80%.
1.7. Товар должен поставляться в комплекте с технической документацией (паспорт изготовителя, инструкция по эксплуатации), копиями выданных сертификационным органом РФ РосТест сертификатов соответствия или сертификатов качества, копиями санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии поставляемых товаров нормам, предъявляемым к данным товарам на территории Российской Федерации. Поставка товара без технической документации, копий сертификатов, копий санитарно-эпидемиологических заключений считается ненадлежащего качества и такой товар не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.
1.8. В случае если товар не подлежит обязательной сертификации при реализации на территории Российской Федерации, поставщиком должно быть представлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации на территории Российской Федерации.
1.9 Цвет устройств одинаковый (черный).

2. Требования к упаковке:
2.1. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки.
2.2. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики товара, голограмму, логотип производителя и другие элементы защиты от подделок. Все надписи должны быть нанесены способом типографской печати на русском языке.
3. Срок и объем предоставления гарантии качества:
2.3. Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром. 
В течение всего срока гарантийного обслуживания Поставщик обязан за свой счет:
- восстанавливать работоспособность Товара;
- на время гарантийного ремонта Товара предоставлять Заказчику из своего заменного фонда аналогичный Товар для обеспечения непрерывности рабочего процесса сотрудников Заказчика;
- в случае необходимости осуществлять доставку Товара в сервисный центр от Заказчика, Заказчику из сервисного центра;
- предоставить телефон «горячей линии» технической поддержки, по которому Заказчик мог бы информировать Поставщика о дефектах в работе Товара. Телефон «горячей линии» должен функционировать, как минимум, по рабочим дням с 10-00 до 18-00 (местное время).
В случае выхода Товара из строя в период действия гарантийных обязательств, Поставщик обязан за свой счет устранить неисправности 
или заменить Товар. Замена Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
2.4. Поставщик несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного заказчиком в течение срока действия гарантийных обязательств.
4. Условия поставки товаров:
4.1. Срок поставки – 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента заключения (подписания) контракта.
4.2. Доставка оборудования осуществляется единовременно до склада Заказчика, расположенного по адресу: 305016 г. Курск, пер. Пирогова, д.19.
4.3. Прием оборудования и работ осуществляется по рабочим дням с 09-00 до 18-00.
4.4. Дата и время поставки товара согласовываются сторонами не менее чем за 1 (один) рабочий день.
5. Требования к гарантийному обслуживанию:
5.1. Срок гарантийного ремонта не более 45 дней с момента получения Поставщиком письменного извещения заказчика (Грузополучателя/представителя заказчика) с требованием о проведении ремонта.
5.2. Гарантийный ремонт поставляемого оборудования должен осуществляться в сертифицированных (авторизированных) производителем сервисных центрах.
5.3. В течение гарантийного срока заказчик должен иметь возможность осуществлять гарантийный ремонт поставляемого оборудования и замену оборудования ненадлежащего качества в авторизованных сервисных центрах производителя.
Состав одного комплекта товара.
13.	В комплектность товаров (Системный блок, Монитор, подключаемый к компьютеру) должно входить:
– провода для подключения системного блока и монитора к сети электропитания;
– цифровой провод для подключения монитора к системному блоку (DisplayPort либо HDMI);
– Паспорт (формуляр), оформленный в виде буклета с указанием наименования товара, технических характеристик, спецификации изделий, входящих в состав товара, сведений о содержании драгоценных металлов, комплекта поставки, даты изготовления;
– надлежащим образом заполненный гарантийный талон.
