Техническое задание

Монитор, подключаемый к компьютеру
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	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Комментарий по заполнению

	1. 
	Размер диагонали
	≥ 27
	Дюйм
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	2. 
	Угол обзора по вертикали, градус
	≥ 178
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	3. 
	Угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 178
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	4. 
	Формат изображения
	16:9
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	5. 
	Разрешение экрана
	2560 x 1440
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	6. 
	Частота обновления экрана
	≥ 120
	Герц
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	7. 
	Интерфейс подключения
	HDMI, DP, USB
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	8. 
	Возможность поворота экрана по вертикали (портретный режим)
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	9. 
	Наличие функции регулировки по высоте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	10. 
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	11. 
	Наличие встроенных динамиков
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	12. 
	Наличие встроенной акустической системы
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	13. 
	Количество встроенных в корпус портов HDMI, шт
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	14. 
	Количество встроенных в корпус портов DisplayPort, шт
	≥ 1
	Штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	15. 
	Количество встроенных в корпус портов USB Type-C, шт
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	16. 
	Класс энергетической эффективности
	Не ниже А++
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	17. 
	Изогнутый экран
	Нет
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	18. 
	Яркость, кд/м2
	≥ 300 и < 350
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	19. 
	Наличие возможности крепления на стену
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	20. 
	Стандарт крепления
	VESA 100 x 100
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	21. 
	Наличие USB-концентратора
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	22. 
	Количество встроенных в корпус портов USB 2.0, шт
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	23. 
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1), шт
	≥ 2
	Штука
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	24. 
	Блок питания
	Внутренний
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	25. 
	Контрастность
	≥1500:1
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	26. 
	Динамическая контрастность
	≥10000000:1
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	27. 
	Время отклика, мс
	< 6
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	28. 
	Потребляемая мощность, Вт
	< 30
	-
	Участник закупки указывает конкретное значение характеристики

	29. 
	Глубина цвета
	8
	Бит
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	30. 
	Возможность поворота экрана по горизонтали
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	31. 
	Кабель для подключения к источнику изображения в комплекте
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	32. 
	Тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте
	HDMI-HDMI, DP - DP
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	33. 
	Наличие функции регулировки наклона
	Да
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	34. 
	Технология изготовления матрицы дисплея
	IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich)
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Обязательное требование к поставляемой продукции: Поставка товара осуществляется при условии его происхождения из Российской Федерации, что подтверждается наличием действующей реестровой записи в реестре российской промышленной продукции (РРПП) Минпромторга России.
Гарантийный срок на мониторы - не менее 12 месяцев.

Начальник отдела ТОЭ ЦИТ								Паскаль А.Г.
